Załączniki nr 1

Do:

**Zapytanie ofertowe**

o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

**„Remont sal wykładowych A,B,C,E,J w budynku „E””**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**„Remont sal wykładowych A,B,C,E,J w budynku „E””**

5000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45410000-4 Tynkowanie  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45442100-8 Roboty malarskie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych i malarskich salach wykładowych „A”, „B”, „C”, „J”, „E”, mieszczących się w budynku „E” Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie, 33-100 Tarnów, Mościckiego 27, 33-100 Tarnów. Sale znajdują się na pierwszym piętrze budynku w zabudowie wysokiego poddasza.

**Załącznik nr 3** do zapytania stanowi skan planu rzutu poddasza budynku „E”

**Załącznik nr 4** do zapytania stanowi skan planu przekrój A-A budynku „E”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sala "E" | Jednostka | Ilość |
| Naprawa ubytków okładzin ściennych i sufitowych w sali pod farby cienkowarstwowe | m2 | 10 |
| Gruntowanie ścian i sufitów | m2 | 190 |
| Sufity- biały antyrefleksyjny | m2 | 88 |
| Ściany S0502 - Y, CW 4,4, YX 4,4 lub zbliżony z kolorów gotowych po akceptacji Zamawiającego | m2 | 102 |
| Zabezpieczenie okładzin ścian lakierem akrylowym satynowym do wysokości 2m | m2 | 80 |
| Wymiana opraw gniazd i łączników w kolorze białym | szt | 8 |
| Wymiana rolet okiennych zaciemniających - okna dachowe Fakro 130x70 w kolorze jasny brąz do akceptacji Zamawiającego | szt | 10 |
| Wymiana rolet okiennych zaciemniających - okna połaciowe 170x175 w kolorze jasny brąz do akceptacji Zamawiającego | szt | 3 |
| Malowanie drzwi farbą ftalową lub o zbliżonych parametrach w kolorze szary jasny BW 12,44 CH 10,67 YX 3,56 z wymiana szyldu w kolorze mosiądz | szt | 1 |
| Montaż listw naściennych zabezpieczających z płyty meblowej 18 mm na pełnym obwodzie Sali. Wysokość listw 18 cm - kolor olcha | mb | 40 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Sala "J" | Jednostka | Ilość |
| Naprawa ubytków okładzin ściennych i sufitowych w sali pod farby cienkowarstwowe | m2 | 6 |
| Gruntowanie ścian i sufitów |  | 98 |
| Sufity - biały antyrefleksyjny | m2 | 33 |
| Ściany S0502 - Y, CW 4,4, YX 4,4 lub zbliżony z kolorów gotowych po akceptacji Zamawiającego | m2 | 65 |
| Zabezpieczenie okładzin ścian lakierem akrylowym satynowym do wysokości 2m | m2 | 46 |
| Wymiana opraw gniazd i łączników w kolorze białym | szt | 4 |
| Wymiana rolet okiennych zaciemniających - okna dachowe Fakro 130x70 w kolorze jasny brąz do akceptacji Zamawiającego | szt | 8 |
| Malowanie drzwi farbą ftalową lub o zbliżonych parametrach w kolorze szary jasny BW 12,44 CH 10,67 YX 3,56 z wymiana szyldu w kolorze mosiądz | szt | 1 |
| Montaż tablicy sucho ścieralnej 175x200 | szt | 1 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Sala "C" | Jednostka | Ilość |
| Naprawa ubytków okładzin ściennych i sufitowych w sali pod farby cienkowarstwowe | m2 | 6 |
| Gruntowanie ścian i sufitów |  | 86 |
| Sufity- biały antyrefleksyjny | m2 | 28 |
| Ściany S0502 - Y, CW 4,4, YX 4,4 lub zbliżony z kolorów gotowych po akceptacji Zamawiającego | m2 | 58 |
| Zabezpieczenie okładzin ścian lakierem akrylowym satynowym do wysokości 2m | m2 | 42 |
| Wymiana opraw gniazd i łączników w kolorze białym | szt | 4 |
| Wymiana rolet okiennych zaciemniających termoizolacyjnych - okna dachowe Fakro 130x70 w kolorze jasny brąz do akceptacji Zamawiającego | szt | 6 |
| Malowanie drzwi farbą ftalową lub o zbliżonych parametrach w kolorze szary jasny BW 12,44 CH 10,67 YX 3,56 z wymiana szyldu w kolorze mosiądz | szt | 1 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Sala "B" | Jednostka | Ilość |
| Naprawa ubytków okładzin ściennych i sufitowych w sali pod farby cienkowarstwowe | m2 | 10 |
| Gruntowanie ścian i sufitów | m2 | 188 |
| Sufity- biały antyrefleksyjny | m2 | 81 |
| Ściany S0502 - Y, CW 4,4, YX 4,4 lub zbliżony z kolorów gotowych po akceptacji Zamawiającego | m2 | 107 |
| Zabezpieczenie okładzin ścian lakierem akrylowym satynowym do wysokości 2m | m2 | 76 |
| Wymiana opraw gniazd i łączników w kolorze białym | szt | 6 |
| Naprawa wyposażenia - stoliki szkolne - doprowadzenie do pełnej sprawności użytkowej i wizualnej (Wymiana blatów i/lub wymiana obrzeży PCV i/lub naprawa konstrukcji stalowej | szt | 26 |
| Malowanie drzwi farbą ftalową lub o zbliżonych parametrach w kolorze szary jasny BW 12,44 CH 10,67 YX 3,56 z wymiana szyldu w kolorze mosiądz | szt | 1 |
| Montaż listw naściennych zabezpieczających z płyty meblowej 18 mm na pełnym obwodzie Sali. Wysokość listw 18 cm | mb | 38 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Sala "A" | Jednostka | Ilość |
| Naprawa ubytków okładzin ściennych i sufitowych w sali pod farby cienkowarstwowe | m2 | 10 |
| Gruntowanie ścian i sufitów | m2 | 188 |
| Sufity- biały antyrefleksyjny | m2 | 81 |
| Ściany S0502 - Y, CW 4,4, YX 4,4 lub zbliżony z kolorów gotowych po akceptacji Zamawiającego | m2 | 107 |
| Zabezpieczenie okładzin ścian lakierem akrylowym satynowym do wysokości 2m | m2 | 76 |
| Wymiana opraw gniazd i łączników w kolorze białym | szt | 6 |
| Naprawa wyposażenia - stoliki szkolne - doprowadzenie do pełnej sprawności użytkowej i wizualnej (Wymiana blatów i/lub wymiana obrzeży PCV i/lub naprawa konstrukcji stalowej | szt | 26 |
| Malowanie drzwi farbą ftalową lub o zbliżonych parametrach w kolorze szary jasny BW 12,44 CH 10,67 YX 3,56 z wymiana szyldu w kolorze mosiądz | szt | 1 |
| Montaż listw naściennych zabezpieczających z płyty meblowej 18 mm na pełnym obwodzie Sali. Wysokość listw 18 cm | mb | 38 |

Wizja lokalna przedmiotu zamówienia możliwa jest w terminie 17-24.11.2022r w godzinach 8.00-14.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z przedstawicielem zamawiającego

**Zadania wykonawcy**

1. Wykonanie robót w zakresie określonym przez Zamawiającego.
2. Wykonania robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami oraz zaleceniami Zamawiającego
3. Wykonanie wszelkich badań, pomiarów niezbędnych do prawidłowego działania przedmiotu zamówienia
4. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac na bieżąco i w trakcie realizacji robót
5. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed dostępem osób trzecich
6. Prowadzenie prac w taki sposób, aby umożliwić normalne funkcjonowanie placówki – wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminów ewentualnych przerw w dostawie mediów z upoważnionym pracownikiem CKiW OHP w Tarnowie
7. Ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienie lub odtworzenie na własny koszt
8. Wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290) i odrębnymi przepisami tj. z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.883). Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najlepszej jakości), a zamontowane urządzenia wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed ich wbudowaniem, o udokumentowanym pochodzeniu. Przed wbudowaniem urządzeń Wykonawca przedłoży Zamawiającego certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu.
9. Dokonania rozruchu i wykonania pomiarów zamontowanych urządzeń i instalacji, a także zapewnienia dokonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta urządzeń, jeśli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji ww. urządzeń i instalacji
10. Prowadzenie bieżących konsultacji z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego i uwzględnienia zgłaszanych przez nich uwag lub w razie niemożności ich uwzględnienia udzielania umotywowanych odpowiedzi.
11. Podejmowanie wszystkich innych działań i prac, które dla realizacji Umowy okażą się niezbędne lub konieczne.
12. Udostępnienie wszelkich informacji oraz informowania Zamawiającego o postępie prowadzonych prac.